## Oriëntatie

Oriëntatie

De optimale oriëntatie voor een zonnestroominstallatie is het zuiden. Een dak is niet altijd optimaal naar het zuiden georiënteerd. Zonnepanelen met een afwijking van 30 graden naar het westen of oosten zijn ook prima. De meest geschikte daken voor zonnepanelen hebben dus een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest. Het maakt niet zoveel uit of het dak een afwijking heeft naar het westen of het oosten, het westen heeft wel de voorkeur. Een installatie met een oriëntatie naar het noorden is meestal onvoordelig, omdat er dan geen sprake is van directe zoninstraling. Je kunt tegenwoordig heel gemakkelijk bepalen wat de oriëntatie van het huis is door de kompasfunctie van de smartphone, of google maps te gebruiken. Oriëntatie naar het westen of oosten Bij een afwijking naar het westen of oosten is de dakhelling bepalend voor de opbrengst van de panelen. Naarmate het dak meer naar het westen of oosten is georiënteerd is het gunstiger een vlakkere dakhelling te hebben. Zonnepanelen met een oriëntatie pal op het westen of oosten en een dakhelling van 40 graden halen nog steeds een opbrengst van 80% ten opzichte van de maximumopbrengst op het zuiden. Als een systeem met zuidorientatie een opbrengst van 4.000 kilowatt-uur haalt, dan is de opbrengst bij een west of oost oriëntatie (en 40 graden dakhelling) dus ongeveer 3.200 kilowatt-uur. Effect van omliggende bebouwing De optimale dakoriëntatie voor een zonnestroominstallatie hangt natuurlijk ook af van de bebouwing (of aanwezigheid van bomen) nabijheid het dak . Als bijvoorbeeld het dakvlak ’s middags in de schaduw ligt, kan het gunstiger zijn om het systeem op het oosten te oriënteren en zo de ochtendzon te gebruiken. |  |