## Windbelasting

Omgevingsfactoren

Installaties op daken hebben te maken met windbelasting. Daarom moeten ze voldoen aan bouwkundige normen. Windbelasting is afhankelijk van de plaats waar men woont. Luchtstromingen om en op het dak bepalen hoe de constructie eruit moet zien. De lokatie op een dak zijn verdeeld in windzones. In het bouwbesluit van 2012 staan die windzones. Een gedetailleerd overzicht over windbelasting en zones. Windbelasting op PV-paneel Windbelasting is afhankelijk van de omgeving. Op het vlakke land is de belasting groter dan in de stad. De ballast kun je verkleinen door: Een kleinere opstelhoek (hellingshoek); De rijen met elkaar te verbinden; Windschotten toe te passen. Vermijd bij platte daken zoveel mogelijk de dakranden vanwege de hogere windbelasting. Als dat niet mogelijk is, verhoog je de ballast met een factor 1,5. Plaats ballast op de 'hoge kant' van het frame. Balast berekenen Omdat de zonnepanelen los op het plat dak staan dient er ballast gewicht in de onderconstructie geplaatst te worden. Afhankelijk van het toegepaste montagesysteem mogen dit tegels, betonbandjes of grind zijn. De benodigde hoeveelheid ballast is afhankelijk van het toegepaste montagesysteem. De juiste ballastgewichten zijn terug te vinden in de montagehandleidingen van de verschillende systemen. |  |