## Theorie cunet

theorie

Een verharding wordt gewoonlijk gelegd op een laag geel zand. Het is mogelijk om op zwarte grond te straten,

maar geel zand heeft een aantal voordelen.

1. Het is goed te verdichten

2. Het laat goed water door

3. Het is met hulp van een waterpas of reilat gemakkelijk vlak te maken.

De dikte van het zandbed is van 2 zaken afhankelijk.

1. Hoe veel gewicht komt er op de verharding? Onder een pad warop alleen mensen lopen hoeft lang niet zo veel geel zand, dan een inrit waarover auto's rijden

2. Is de ondergrond stevig? Veengronden zijn minder draagkrachtig dan een zandgrond.

Het kan zijn dat onder een oprit in een gebied met zandgrond 25 cm geel zand voldoende is, terwijl in een gebied met veengrond er een laag van wel 50 cm geel zand komt met daaronder een laag gebroken puin.

Stel dat iemand stoeptegels heeft van 5 cm dik. Men wil een laag geel zand onder de tegels hebben van 25 cm.

Je moet dus 30 cm zwarte grond uitgraven als je als eindresultaat wilt dat de tegels even hoog liggen dan de omliggende grond.

We noemen dit een cunet van 30 cm.

De laag geel zand wordt verdicht. Nadat de grond is verdicht, zal de grond later niet meer nazakken.

Dat kan met hulp van een aantal methodes:

1. Trilplaat

2. Handmatig met een stamper

3. met water. (inwateren of plempen)

inwateren is zand natmaken met een slang.

plempen is een sleuf onder water zetten en dan zand instrooien

4. vastrijden (met bv de wielen van een trekker)