## Bij welke druk terug? (5 min)

Wanneer moeten we terug gaan?
Men is geneigd om de tijd in de gaten te houden: 7,5 minuut heen en 7,5 minuut terug.
Maar dit is niet de juiste manier.
Je kan je meer of minder ingespannen hebben dan je dacht en dus meer of minder restdruk in je fles hebben.
De enige juiste manier is de druk in de gaten houden.
Bij welke druk moeten we dan terug?

Terugweg = begindruk + 55 bar / 2

Stel je begint met 275 bar.

275 bar + 55 bar = 330 bar
330 bar / 2 = 165 bar.
Dus reeds bij 165 bar moet je terug!

De restdruk is in combinatie met je afgelegde weg.

Een andere manier is de volgende.
-Geef de begindruk aan de On Scene Commander, OSC, bijvoorbeeld: 300 bar.
-Trek daar 50 bar (restantdruk) van af => 250
-Deel dit door 2 => 125 bar.
-De brandploeg heeft dus 125 bar te verbruiken op de heenweg en 125 op de terugweg.
-Tel weer 50 bar bij die 125 op (restantdruk + verbruik) => 175.
-De ploeg moet dus bij 175 bar terugkeren.
Dus samengevat:
Begindruk + 55 (50 mag ook) bar, gedeeld door 2 = terugkeerdruk.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de werkzaamheden.
Dit is alleen het verbruik van er in gaan en er weer uit kunnen komen.
Maar tijdens de werkzaamheden kan het verbruik hard omhoog gaan.
De ploegleider zal dus moeten weten hoeveel lucht de ploeg nodig heeft om
terug te keren.
Daarbij is het heel belangrijk dat de ploeg doorgeeft hoeveel druk hij heeft bij aankomst van de brand.

Bij welke druk moet de ploeg in dit voorbeeld terug?
Ook dit kan de ploegleider opschrijven op zijn bord.
Dan kan de lijst er als volgt uit zien.

Besef wel dat het bij de verbruiksformule vrijwel onbekend is hoeveel de gebruiker aan lucht gebruikt.
Concentreer je dus op de druk.
Die is leidend.
De tijd is slechts als extra houvast.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de werkzaamheden.
Dit is alleen het verbruik van er in gaan en er weer uit kunnen komen.
Maar tijdens de werkzaamheden kan het verbruik hard omhoog gaan.
De ploegleider zal dus moeten weten hoeveel lucht de ploeg nodig heeft om
terug te keren.
Daarbij is het heel belangrijk dat de ploeg doorgeeft hoeveel druk hij heeft bij aankomst van de brand.

Besef wel dat het bij de verbruiksformule vrijwel onbekend is hoeveel de gebruiker aan lucht gebruikt.
Concentreer je dus op de druk.
Die is leidend.
De tijd is slechts als extra houvast.