## Blussen met CO2`(6 min)

CO2 is de eerste keus bij electriciteitsbranden, of liever gezegd, branden waarbij electriciteit betrokken is.
Elektra zit meestal in een een schakelkast, een meterkast o.i.d. waardoor het min of meer in een gesloten ruimte zit zodat het CO2 goed om de brandhaard zal blijven zitten.

CO2 koelt ook enigszins, zij het dat men van het koelend effect niet al te veel moet verwachten.
Een vetbrand zal t.g.v. de nog hoge temperatuur herontbranden zodra de CO2 "verdampt" is.
Daarvoor koelt CO2 niet genoeg.

CO2 is minder geschikt voor branden waar de brandkern diep weg zit, bv een stapel pallets: het gas kan dan niet goed doordringen.
Helemaal als het er ook nog eens stevig bij waait.
CO2 ongeschikt voor kernbranden. Bron: Zeevaartschooldocent, YouTube

How to use a C)2 extinguisher.
Wees erop verdacht dat het gebruik van een CO2 blusser in kleine ruimtes kan leiden tot een tekort aan zuurstof.
Overweeg of een CO2 blusser vervangen zou kunnen worden door een ander blusmiddel als bijvoorbeeld (sproei)schuim.
Een CO2 blusser is onze eerste keus bij branden die te maken hebben met electriciteit vanwege de geringe nevenschade.
De brandklasse die op CO2 vermeldt wordt is brandklasse B (vloeistoffen).
CO2 is echter voor vele brandklassen geschikt.
Je krijgt er vele branden mee uit.
De reden dat die klassen niet vermeldt worden is omdat CO2 niet of nauwelijks koelt.
Je haalt dus alleen de zuurstof weg.
Op het moment dat de CO2 vervlogen is, kan de zuurstof dus weer toetreden.
Is de temperatuur op dat moment nog hoog genoeg, dan zal de brand (zoals hierboven reeds gezegd) herontbranden.
Hier moet je bij alle branden die je met CO2 blust op verdacht zijn!
CO2 is eigenlijk alleen te gebruiken in beschermde ruimten.
Waar weinig ventilatie en / of luchtstroom is.
Aan dek, met een beetje wind, zal de CO2 te gemakkelijk wegwaaien en zodoende nauwelijks blussende werking hebben.
Een ander nadeel van CO2 is dat de zogenaamde worplengte (de afstand die je kan overbruggen als je ermee spuit) vrij gering is, zo'n 1,5 meter.
Je moet de brand dus dicht benaderen.
Laag blijven als je met CO2 blust is dus echt een must!
Omdat de blussende werking onttrekking van zuurstof is, is het van belang dat je op de basis van de brand mikt.
Je pakt het brandende materiaal dan in feite in met CO2.
Wanneer de blusser (bijna) leeg is kan men dat vooral merken aan het geluid.
De toon wordt hoger en scherper.
Tevens merk je dat de wolk een stuk minder dicht wordt.

Zoals eerder gezegd is de werkdruk van een CO2 blusser maar liefst 20 bar.
(Zie voorbeeld lokaal)
De wand van de blusser is dan ook een stuk dikker dan die van een poeder- of schuimblusser.
Ook is een CO2 blusser voorzien van een overdrukventiel.

Het is niet veel meer dan een klein koperen plaatje dat bij een te hoge druk kapot barst waarna de druk weg kan lopen door een gaatje.