## Slang oprollen (5-15 min)

Het oprollen van een slang gaat als volgt.

- Leg de slang helemaal recht uit.
- Loop de slang leeg door de slang over de schouder te leggen en dan van de ene koppeling naar de andere te lopen.
- Loop met de ene koppeling van de slang naar de andere en leg deze (bij een 20 meter slang,) een goeie voetlengte (2 voetlengtes bij een 40 meter) van de andere koppeling op de slang neer.
  De slang ligt dus nu op zichzelf.
  Het binnenste van de slang zal zich langzamer oprollen dan het buitenste.
  Uiteindelijk komen de twee koppelingen mooi bijelkaar uit.
- Loop nu terug naar het uiteinde van de slang en rol deze netjes op.
  Dit gaat het makkelijkst met twee man.
  Het binnenste gedeelte zal de neiging hebben te gaan "krullen".
  De tweede man kan dan de slang rechttrekken zodat het oprollen makkelijker verloopt en tevens het laatste water eruit kan lopen.
- Noot 1: Houdt rekening met de trim van het schip bij het oprollen.
  Als je de slang tegen de trim in ("omhoog") oprolt zal het laatste water er minder makkelijk uit lopen.
- Noot 2: sommigen nemen meer dan 1 voetje lengte (zoals in dit filmpje) zodat 1 koppeling beschermd wordt door de slang.
  Dit is afhankelijk van wat gangbaar is op het schip.

Een andere methode is de z.g. double donut roll.
Deze methode ziet men niet veel op Nederlandse schepen, aangezien de opgerolde slang dubbel zo dik wordt en de standaard brandslangkasten daar niet op berekend zijn.
Groot voordeel is dat de koppelingen netjes naast elkaar uit komen.