# Tussenmenger (5 min)

Met een tussenmenger zijn we in staat om vanuit een vat met schuimvormend middel foam te produceren.

Links wordt de slang vanaf de brandkraan aangesloten.
Rechts de slang naar het spuitmondstuk.
(De stroomrichting wordt op de tussenmenger met een pijl aangegeven)
Bovenop komt de slang naar de jerrycan met schuimvormendmiddel (svm).
De knop voorop is om in te stellen hoeveel svm toegevoegd moet worden aan het water.
Het mengen gebeurt op basis van het z.g. Venturi-effect.
(Wet van Bernoulli)

Noot: Spoel na gebruik met zeewater de tussenmenger zeer goed na met zoet water.
Anders zal het zout vastkoeken in het mechanisme van de instelling en wordt de tussenmenger slecht bruikbaar.

Met 1 liter water kunnen we 7 liter schuim maken.
De zogenaamde one-seven rule.
Kuipers schuimtest. Bron: YouTube
Een jerrycan svm aan boord is 20 liter.
Dat betekent dus 140 liter schuim op 1 jerrycan.
Dit is dus al gauw ruim voldoende om een brand te blussen.