## Omhangen van de ademset. (5 - 20 min)

Het omhangen van de ademluchtset is niet moeilijk maar vereist een procede.

- Set voor je leggen met de afsluiter van je af.
- Check of alle banden lang zijn.
- Druk de rode knop van de ademautomaat in.
- Open de afsluiter.
- Check de druk.; 300 bar + of - 10%.
300 bar fles? Minder dan 270 bar? => vervangen.
200 bar fles? Minder dan 180 bar? => vervangen.
- Sluit de afsluiter.
- Dek met de vlakke hand de uitstroomopening van de ademautomaat
af en laat met de by-pass knop in het midden de lucht langzaam
aflopen.
- Check of de waarschuwingsfluit om en nabij de 55 Bar (rode gedeelte op de manometer) begint te fluiten. (5 bar speling)

- Nieuwe fles nodig?
=> Grote band rond fles losklikken.
=> connector losdraaien.
=> nieuwe fles monteren.
=> Band weer vastzetten.
- Automaat aankoppelen en rode knop indrukken.
- Check of alle bandjes van het masker lang zijn.
- Pak het rugmasker bij de handvatten en terwijl je hem over het hoofd op je rug laat zakken komen de banden om je armen en op je schouders.
Je kan hem ook omhangen alsof je een jas aantrekt.
- Terwijl je "hupt" de schouderbanden aantrekken.
- De buikband vastmaken en aantrekken.
De set mag nu niet te vast maar zeker niet te los zitten.
Te los zitten gaat enorm irriteren tijdens de werkzaamheden.
- Alle losse einden van de banden wegstoppen zodat je niet ergens
tussen kan komen te zitten.
- Afsluiter openen
.