## Blussen met water (10 min)

Blussen met water heeft een paar hele grote voordelen:

-Het is voor vele brandklassen toepasbaar. (Geen brandende vloeistoffen, sommige chemicaliën, Metaalbranden)
-Het koelt. (Rookgassen, omgeving én brandweerman)

Rookgassen koelen. Bron: YouTube, M.Jacobs NP E&M via brandweertrainingscentrum Wijster.

Het effect van de koelende werking van water.
Merk op hoe de rookgassen beginnen te branden en hoe ze vrijwel gelijk doven na een shot water,
Het uiteindelijke blussen gaat zo snel dat het in slo-mo weergegeven wordt.
-Het is op een schip onbeperkt voorradig.
-Het is vanaf enige afstand toepasbaar. ("Worplengte")
-Kan op vele manieren gebruikt worden=> blustechnieken.
Het kan zelfs levensreddend zijn voor de brandbestrijder.

Vuur vangen in sproeischerm. Bron: MM Jacobs via Youtube.

De bluswerking berust op afkoelen, en ook wel zuurstof onttrekken (in mindere mate).
Daarnaast vormt water stoom en neemt daarmee volume in.
Volume waar dus geen hitte meer kan zitten.
Bovendien:
1 liter water wordt 1600 liter stoom.
Stoom bestaat uit miniscule waterdruppeltjes.
Al deze druppeltjes kunnen warmte opnemen.
Dus in plaats dat je 1 dm3 (1 ltr = 1 dm3) koelend vermogen hebt, krijg je 1600 dm3 koelend vermogen.

G4S Flashbox training. Bron: YouTube via G4S trainingen.
Nadelen van blussen met water:
Water kruipt overal heen.
Ook ruimtes die misschien helemaal geen brand- of rookschade hebben opgelopen kunnen schade krijgen door optrekkend of doorslaand vocht.
Maar het grootste probleem is dat het water zich verzamelt in het schip: we krijgen vroeg of laat problemen met de stabiliteit.
Blussen met water is het effectiefst met een nevelscherm.
De nevelscherm verspreid zich over het brandende oppervlak en neemt zo veel meer warmte op dan een gebonden straal.
Gevaar bij een gebonden straal is ook dat men het brandende materiaal verspreidt door de kracht van de straal.
Een gloeibrand moet men juist wel met een gebonden straal aanvallen om in de kern van het brandend materiaal te kunnen komen.
Brandend vertrek openen.
Zoals al eerder vermeld moet het openen van een vertrek met de nodige voorzichtigheid gebeuren.
In de eerste plaats voor de veiligheid van de brandploeg, maar zeker ook om uitbreiding van de brand te voorkomen.
- Voer om te beginnen de deurprocedure uit.(Zie betreffend hoofdstuk)
- 1 Man opent de deur een klein stukje, tweede man spuit 3 x kort tegen het plafond.

- Water vormt dan stoom en verstikt de brand.
- Wacht enige tijd (+/- 20 seconden)
- Open de deur nog eens en weer 3 korte stoten tegen het plafond waarna de deur weer gesloten wordt.
- Open de deur weer en check de brand.
- Eventueel de procedure herhalen.