## Acetyleen (L1, 10m)

Aardgas kennen we allemaal en is zeer explosief.
Maar kijk eens naar onderstaand staatje:

(Bron: BHVinformatie.nl)
Hieruit blijkt dat aardgas relatief snel niet meer explosief is.
Het heeft een vrij "hoge" LEL en een relatief lage UEL.
De ruimte zit dus al vrij snel te vol met gas om nog te kunnen exploderen.
PAS OP: Als je dan gaat ventileren om het gas kwijt te raken kom je weer onder die UEL. Dan is het wel weer explosief!
Er is een gas dat nog veel explosiever is en blijft en die hebben vrijwel alle schepen aan boord: acetyleen.
Dit wordt gebruikt om staal door te snijden met een brander.

Acetyleen is een apart geval.
De fles is niet hol van binnen, maar gevuld met een substantie die het gas vast houdt.
Dat is gesteente met holtes:

(Bron:AGA)
Hoewel men daar relatief licht gesteente voor gebruikt is zo'n fles toch loodzwaar.
Acetyleenflessen zijn zeer moeilijk te blussen.
Door hard stoten of door opwarming door een brand kan het chemische (opwarmings)proces in de fles zichzelf in stand houden en verergeren.
Totdat de druk in de fles zo hoog wordt dat deze explodeert.
Remedie: als het lukt, een strop om de fles slaan terwijl je de fles koelt met een waterstraal, of de fles op een andere manier in de kraan zien te hangen en de fles overboord gooien.
Tijdens de handelingen de fles continu blijven koelen met een waterstraal.
Zeker een paar dagen in het water laten hangen (in havens) om hem door en door af te laten koelen, of (op zee) hem gewoon vaarwel zeggen.
Filmpje: fles explodeert door een schok.

(Bron:MagneGas Inc./US Navy)
Gelukkig zijn er ook nog leuke toepassingen voor acetyeleen.