## Uitrollen van een brandslang (5 - 15 min0

Een brandslang kan op meerder manieren opgerold zijn.

De linker methode van oprollen geniet niet onze voorkeur.
Bij het uitrollen ligt de koppeling waar het spuitstuk aan moet ver van je weg, en tevens kan de koppeling tijdens het uitrollen op een ongelukkige plaats terecht komen.
Bij de rechter slang liggen de koppelingen bij elkaar.
Na het uitrollen van de slang kan de ene koppeling aan de kraan gekoppeld worden waarna het spuitstuk gelijk aan de andere gekoppeld kan worden.
Daarna loop je hem uit en kan de waterdruk er (eventueel) op gezet worden.
Uitrollen:

1. Slang "rechtop" met de koppelingen voor je voeten voor je leggen.
2. Pak de slang, met de ene hand bij de koppelingen en de andere hand onder de rol, op.
3. De rol een beste zwiep geven door hem gedoseerd weg te gooien.
4. Moet er nog een 2e slang aan dan loop je 1 koppeling nu uit en leg je de slang recht.
5. Herhaal eventueel punt 1 en 2 met een 2e slang.
6. Koppel het spuitstuk aan.