## Blussen met poeder (3 min)

Poeder is voor vele doeleinden geschikt met een zeer goede bluswerking:
-Vaste stoffen
-De meeste vloeistoffen
-Vetten

-Minder geschikt voor elektriciteitsbranden ivm nevenschade al blust het de brand wel goed.

Sticker:

Voor vertrekken waar grotere branden te verwachten zijn, ook als ze net beginnen, zoals de machinekamer zijn grotere poederblussers van 50 kg beschikbaar.
Indicatiesticker:

Er zijn diverse soorten poeders, elk geschikt voor hun eigen brandklasse waar het ook naar vernoemd is.
Daarin onderscheiden we BC- Poeder, ABC poeder, D-Poeder.

Brandklasse | BC Poeder | ABC Poeder | D Poeder
A Vaste stoffen | matig | goed | slecht
B Vloeistoffen | goed | goed | slecht
C Gassen | goed | goed | slecht
D Metalen | slecht | slecht | goed
E "Elektrisch" | goed | goed | slecht

De werkperiode is ook hier zo'n 20 - 30 seconden.
Men kan merken dat hij leeg raakt doordat de straal veel minder dik wordt.
Tevens maakt een goed gevulde poederblusser een soort bulderend geluid.
Dat geluid neemt heel snel af en wordt een soort sissend geluid.