# Stroom bepalen met de Atlas

De Admiralty heeft het gebied rondom de UK onderverdeeld in gebieden en voor alle gebieden een zogenaamde Tidal Stream Atlas gemaakt.

Voorflap TSA

Gebiedsindeling
Het boekje refereert naar de watergetijden van een bepaalde haven.
Dit wordt op de bladzijden aangegeven.

In ons geval zullen we dus werken met de getijgegevens van DOVER.
Let op:
Voor Hoek van Holland gebruiken we dit boekje ook.

Zou het toevallig net HW Dover zijn, dan zouden we kunnen denken dat het slack water (kentering) is. Geen stroom dus.
Echter de tijden in de getijdentabel zijn ST van de haven waarvoor het gemaakt is.
GMT dus. (Of GMT + 1 tijdens zomertijd)
Gebruiken we aan boord dan Nederlandse tijd, dan lopen we dus een uur voor op de vermelde tijden in de ATT.
Dus moet er nog een uur af en hebben we te maken met de situatie 1hr before HW

Er staat dan nog een behoorlijke stroom uit het Noorden!