# Waterstand berekenen voor Sec Port

Voor het berekenen van de waterstand van een secundary port doen we de volgende stappen:
1) Zoek in de index op welke haven de St P van onze haven is, in ons voorbeeld dus Hoek van Holland; #1505.
In de getijdentabel zit een logische geografische volgorde.
Van meest zuid-westelijke punt van het dekkingsgebied (te zien op de achterflap van de Admiralty Tide Table, ATT) met de klok mee naar het meest zuidoostelijke.
Daarbij, in dit geval, de UK het eerst aanhoudend en daarna de kust van het Europese vaste land.
Hoek van Holland zal dus op zo'n 3/4 deel van sectie I liggen.
Maar je kunt in de index voorin ook de blz van HvH zoeken.
In ons voorbeeld nemen we 16 mei als dag.
De tijd dat we de waterstand willen weten is 14:00 LT.

2) Zoek de getijgegevens van HvH op 16 mei.

We zien dat het om 00:45 uur en om 13:08 uur HW is in HvH.
Onthoud dit even.
3) In de Index achterin hebben we gezien dat het nummer van HvH #1505 is.
De lijst begint met het laagste havennummer, dus gewoon even bladeren.
Met het havennummer zoeken we 1505 Hoek van Holland op.
Vlaardingen staat in de lijst er dan met 1507 onder HvH.

Bovenaan de lijst (in dit geval bij Vlissingen) zie je vetgedrukte tijden staan:03:00 and 15:00 09:00 and 21:00 etc.
We moeten nu in de tabel kijken waarvan onze verlangde tijd er het dichtste bij ligt.
Onze verlangde tijd is 14:00 en dus moeten we kijken in de tabel van 03:00 and 15:00.
Dan zien we dat we 1:50 bij de tijd van HW van HvH moeten optellen.
Het is in Vlaardingen dus om 14:58 HW.
Wat is de waterstand dan?

In de getijtafel staat dat de waterstand om 13:08 2,2m is.
In de correctietabel zie je bovenaan de vetgedrukte HW en LW standen staan: 4.9 4.1 1,0 0.5
4,9 is de gemiddelde hoogwaterwaterstand bij Springtij en 4.1 bij Doodtij.
1.0 is de gemiddelde laagwaterstand bij doodtij en 0,5 bij springtij.

We moeten dus in de getijdentabel kijken waar we zitten in de cyclus en daar blijkt dat 16 mei 3 dagen voor Volle Maan is.
Het zal een klein beetje schelen, maar we mogen dus de tabel voor Springtij nemen.
Met in het achterhoofd dat de uiteindelijke waterstand dus ietsje lager zal zijn.
Wil je het precies weten dan zal je moeten interpoleren.
Echter, we laten het niet op die +/- 10 cm aankomen.
4) In de juiste kolom de correctie voor de waterstand aflezen.
Dan zien we dat we van die 4.9 nog 2.8m af moeten trekken.
De waterstand om 14:58 zal dus 4.9-2.8=2,1m.
Omdat we niet geïnterpoleerd hebben ronden we dit voor de zekerheid af naar 2,0m.
5) Tel de Chart Datum ( zie kaart) op bij de waterstand voor de waterdiepte.
WD=CD+WS.