## Interpreteren van de gegevens.

Hoe moeten we de gegevens in de ATSA interpreteren?

We zien pijlen staan met getallen erbij.
De pijl verwijst uiteraard naar de richting van de stroom.
("Stroom gaat naar, wind komt uit" Ezelsbruggetje: Als je een pilsje tapt STROOMT het bier NAAR je glas en 's morgens komen er bierWINDjes UIT je achterste.)

De cijfers geven de stroomsterkte aan.
Links van A lezen we 06,14.
We zullen geneigd zijn om te denken dat er dan 06,14 knopen stroom staat.
Dit is echter niet juist.
De eerste waarde verwijst naar de stroom bij Neaps tide en de tweede bij Spring.
De twee cijfers zijn de hele knopen en de tienden van knopen aan elkaar geschreven.
Bij A staat bij doodtij dus 0.6 knopen stroom en bij springtij 1.4.
Vraag:
Wat is de stroomsterkte bij B?
Antwoord:
Bij doodtij 0.3 kn en bij spring 0.6

Voor elk uur voor en na HW van Dover hebben we een bladzijde tot de beschikking.
Van 6 hr voor HW via HW naar 6 hr na HW Dover.