## Benodigdheden voor berekenen

Wat hebben we nodig voor het berekenen van de waterstand voor een bepaalde haven? (In ons voorbeeld Falmouth)
NOOT: De waterstand (WS) is wat anders dan de waterdiepte (WD).
WS is de waterkolom die er tengevolge van de hemelichamen aanwezig is. Er is nog geen rekening gehouden met Chart Datum (CD).
Voor de waterdiepte (WD) moet die er nog bij opgeteld worden.
Dus: WD = WS + CD !
Belangrijkste is om te weten of onze haven een Standard Port is of een Secondary Port.
Dit komen we te weten door - in dit geval- Falmouth op te zoeken achterin de Geographical Index in de Getijtafel

We zien dat Falmouth dik gedrukt staat. Dat duidt aan dat het een SP is en er dus een curve beschikbaar is.
Het havennnummer van Falmouth is #5
De dun gedrukte havens zij Sec P's van Falmouth.
Daarover straks meer,

1)
De waterstanden uit de getijtafel.

Deze staan in sectie 1 van de Tide table.

Uiteraard datum en tijd wanneer je de WS wilt weten.
2) De getijcurve van die haven. (Als het een Standard Port betreft)

4) Als het een Secundary Port betreft de Seasonal Changes Corrections.
(Voor SecP's zijn er niet van dit soort curves.)
Deze staan in sectie 3 van de Tide Table.

5) Als het een Sec P betreft de Time en Height Differences.