# Werkblad 5

Geluidssterkte en geluidoverlast:

Leerdoelen:

- Je kan rekenen met vuistregels van de dB-schaal
- je kan rekenen met de afstandsregel voor punt- en lineaire geluidsbronnen
- Je weet het verschil tussen dB en dB(A), de eenheden voor het geluidsniveau
- Je weet wat de pijngrens en de gehoordrempel is
- Weten wat er bedoeld wordt met gehoorgebied
- Je kan gegevens aflezen uit een audiogram
- Je weet hoe je beschermd kan worden tegen geluidsoverlast
- Je kan beoordelen of geluid schadelijk is voor je gehoor
- Je weet wanneer geluid schadelijk is

gehoorbeschadiging

Sterkte van geluid:

Geluidsterkte wordt gemeten in decibel (dB).

De geluidssterkte meten we met een decibelmeter.

Geluid en gehoor:

Aangezien ons gehoor niet even gevoelig is voor verschillende frequenties, is het interessanter om te weten hoe we een bepaalde frequentie ervaren, vandaar dat hiervoor een A-filter beschikbaar is op de decibelmeter.

Hierbij wordt de gemeten dB omgerekend in db(A). Er wordt gekeken hoeveel dB nodig is om een toon met een bepaalde frequentie even hard te laten klinken als een toon van 1000 Hz.

In de grafiek hieronder zie je het aantal decibel (dB) uitgezet tegen de frequentie. De rode lijnen zijn de db(A) lijnen. Je ziet dat bij 1000 Hz het aantal db(A) steeds precies gelijk is aan het aantal dB.

De onderste lijn geeft de gehoordrempel aan. De bovenste lijn de pijngrens.

Rekenen met de dB-schaal:

De dB-schaal loopt logaritmisch. Hierdoor geldt dat bij een verdubbeling van het geluid, de geluidssterkte met 3 dB toeneemt. Bij 10 keer zo groot geluid neemt de geluidssterkte met 10 dB toe.

Bij een lineaire geluidsbron (zaols bv. de snelweg) neemt de geluidssterkte met 3 dB af, bij een verdubbeling van de afstand.

Bij een puntvormige geluidsbron (zoals bv. een geluidbox) neemt de geluidsterkte met 6 dB af, bij een verdubbeling van de afstand. (Dit komt doordat het geluid over de hele oppervlakte van de denkbeeldige bol (4πr2)wordt verdeeld, dus als de afstand 2x zo groot wordt , dan wordt de oppervlakte 4x zo groot en dan geldt dus 2x3 = 6 dB afname van het geluid)

Door geluid kan je gehoorschade oplopen. De Arbowet geeft aan hoe lang een werknemer maximaal aan lawaai mag blootstaan. Bij geluid van 80 db (A) is dat 8 uur, bij geluid van 83 db (A) is dat 4 uur en bij geluid van 86 dB(A) is dat 2 uur enz.

Hieronder een tabel met geluidssterktes:

sterkte(dB | soort geluid
--- | ---
0 | de meeste tonen onhoorbaar voor de mens
10 | vallend blaadje
20 | ruisende blaadjes, omroepstudio
30 | tikkend horloge, fluisterend gesprek,
40 | stille straat, woonkamer, koelkast
50 | rustig gesprek, rustige woonwijk overdag,
60 | rustig pratende klas, rustige muziek
70 | TV die hard staat, autosnelweg op 25 m
80 | bromfiets vlakbij, drukke klas
90 | personenauto vlakbij, trein
100 | vrachtauto, helikopter op 30 m hoogte
110 | popgroep, discotheek, schoolfeest
120 | auto die vlakbij toetert, drilboor op 1 m
130 | startend straalvliegtuig op 50 m
140 | straalmotor op 25 m. cirkelzaag vlakbij
150 | zwaar vuurwerk vlakbij het oor.

Maatregelen tegen geluidsoverlast

Er zijn drie mogelijkheden om je tegen geluidsoverlast te beschermen:

1. Je zorgt dat de bron minder geluid gaat produceren(bv. geluidsarm asfalt of autobanden die minder lawaai maken)
2. Je neemt maatregelen waarbij het geluid wordt geabsorbeerd (bv. geluidswal) of weerkaatst (bv. geluidsscherm)
3. Je zorgt dat de ontvanger beter is beschermd tegen het geluid (bv. extra geluidsisolatie van huizen)

Doe nu (met koptelefoon!) de gehoortest