## Programma van Eisen

Bestaande woning
Onderdeel | Bestaand | Nieuw | Relevante info
Fundering | Gemetselde fundering | Draagkracht upgraden | Co.leer
Beganegrondvloer | Houten balklaag niet geïsoleerd | Balklaag verwijderen. Nieuwe geïsoleerd renovatievloer + afwerkvloer (vloerverw.) Kruipruimte verbeteren | Co. leer
Buitengevels | Niet geïsoleerde spouw-muur 100—60--100 | Aan de binnenzijde geisoleerde Voorzetwand aanbrengen | Co.leer. Bouwfysica
Verdiepingsvloer | Houten balklaag niet geïsoleerd | Bestaande balklaag voorzien van isolatie , zwevende dekvloer en een nieuw plafond | Co.leer. Bouwfysica
dakkonstructie | Gordingen—dakbeschot –pannen Geen isolatie | Tussen de gordingen isoleren , folies aanbrengen en aftimmeren | Co.leer. Bouwfysica
Kozijnen | Houten kozijnen –ramen-deuren | Alles vervangen door montage kozijnen . Kunststof | Co.leer
Niet benoemde onderdelen |  | In overleg met docenten een keuze maken en uitwerken |
Nieuw gedeelte
Onderdeel | Benaming | onderdelen | opmerking
Fundering | Paalfund. + balk | Renovatie palen Geïsoleerde balk | Trillingsarm heien of In de grond gevormde palen
Vloer | Ps isolatievloer + afwerkvloer | Prefab betonliggers Polystyreen broodjes Druklaag + afw vloer | Vloerverwarming Vloer afw naar keuze
Gevels | Massief geïsoleerde muur met stucwerk | Kalkzandsteen 120mm 120mm isolatie, 10mm stuclaag | Eventueel wandverwarming
Kozijnen-ramen -deuren | Hout fsc | Montage principe | Stelkozijnen
Platdak opbouw | Geisoleerde dakkonstr. Met lichtstraten | Dakbedekking keuze Isolatie 200mm Balklaag 96*196 mm | Afschot?? Hwa en spuwers
Vormgeving interieur:
Onderdeel | Functie | Ontwerp wensen | Extra
Woonkeuken Met kookeiland | Koken, eten , relaxen. Looproute naar serre | 20—25m2 Terrasdeuren Lichtkoepel | Moderne keuken. Frisse kleuren. Industrial look Vloerafw naar keuze
Bijkeuken | Opstelplaats voor: Wasmachine Droger Vriezer Voorraadkasten | 5—7 m2 Strak en functioneel |
Serre | –relaxen. | 12—15 m2 Serre vloer van natuursteen | Uitgevoerd in hout met glazen dak of lichtstraat. Eventueel houtkachel
Vormgeving exterieur:
Onderdeel | Functie | Ontwerpwensen | Extra
gevels | Buitenschil | Stucwerk naar | Mag ook Muurverf naar keuze
Muuropeningen | Daglicht toetreding | Ruime openingen voor veel daglicht | Zonwering indien nodig
Dakbedekking | Buitenschil | duurzaam | Daglicht koepel of lichtstraat.
Serre | Passieve zonenergie | Fraai naar keuze | Veel glas
Voor inspiratie kijk op : aanbouwarchitect.nl