## Kritische plaatsen

Kritische plaatsen zijn plaatsen waar vuil zich gemakkelijk ophoopt.

Denk aan hoeken van ruimtes of koppelingen van buizen of slangen. Hieronder zie je een aantal foto's van kritische plaatsen in een productieproces.

Afbeelding: roerwerken en lasnaden zijn plaatsen waar vuil zich kan ophopen.

Afbeelding: Plaatsen waar metalen delen aan kunststof delen worden gekoppeld zijn kritische plaatsen.

Afbeelding: Door verandering van de stroomrichting en stroomsnelheid kunnen zich in sterke bochten van bijvoorbeeld leidingen meer dan elders productresten afzetten.

Ophoping van vuil kan leiden tot een besmetting van het product. Daarom is het van belang de kritische plaatsen goed te reinigen en (afhankelijk van het productieproces) te desinfecteren.