## Practicum 3: Meten met de multimeter

Practicum 3: Meten met een multimeter

Doel: Leren aansluiten van de multimeter als amperemeter en als voltmeter.

Inleiding:

Een multimeter is een meetinstrument waarmee je verschillende grootheden in een elektrische schakeling kunt meten. Je kunt er bijvoorbeeld de stroomsterkte mee meten, maar ook de spanning of de weerstand. Daarvoor moet je de multimeter wel op de juiste manier gebruiken. Je gaat leren hoe je de multimeter aansluit als voltmeter in practicum 3A en je leert hoe je een multimeter aansluit als amperemeter in practicum 3B

Practicum 3A: Meten van de spanning met de multimeter

Doel: Leren aansluiten van de multimeter als voltmeter.

Benodigdheden:

- 1 Multimeter (figuur 1)
- 2 lamp
- Voedingskast
- Snoeren
- Schakelaar

Uitvoering:

- Stel de spanningsbron in op 5,0 V.
- De spanning op het spanningskastje mag niet hoger zijn dan 5,0 V (onderste display)
- Stel de Multimeter in op het meetbereik van 20 V, figuur 1.
- Maak de opstelling zoals getekend in figuur 2.
- Gebruik voor het meten van de spanning met de multimeter de aansluitpunten COM en VmA Figuur 3. Laat je opstelling controleren.
- Noteer je meting in je schrift.
- Maak de opstelling zoals getekend in figuur 4. Laat je opstelling controleren.
- Noteer je meting in je schrift.
- Maak de opstelling zoals getekend in figuur 5. Laat je opstelling controleren.
- Noteer je meting in je schrift.

Practicum 3B: Meten van de stroomsterkte met de multimeter

Doel: Leren aansluiten van de multimeter als amperemeter.

Benodigdheden:

- 1 Multimeter (figuur 1)
- 2 lamp
- Voedingskast
- Snoeren
- Schakelaar

Uitvoering:

- Stel de spanningsbron in op 5,0 V.
- De spanning op het spanningskastje mag niet hoger zijn dan 5,0 V (onderste display)
- Stel de Multimeter in op het meetbereik van 10A. figuur 6
- Let op: Een amperemeter staat altijd in serie met een ander apparaat!
- Maak de opstelling zoals getekend in figuur 7.
- Gebruik voor het meten van de stroomsterkte met de multimeter de aansluitpunten COM en 10A DC Figuur 8. Laat je opstelling controleren.
- Noteer je meting in je schrift.
- Maak de opstelling zoals getekend in figuur 9. Laat je opstelling controleren.
- Noteer je meting in je schrift.

Vragen bij de proef:

1. Op welke manier moet je een voltmeter schakelen?
2. Op welke manier moet je een stroommeter schakelen?
3. Wat gebeurt er met de stroom in een stroomkring?