## Practicum 4: Stroomsterkte in een parallelschakeling

Practicum 4: Stroomsterkte in een Parallelschakeling

Doel: Achterhalen van de formule voor het berekenen van de totale stroomsterkte in een parallelschakeling.

Benodigdheden:

- 3 lampen
- multimeter
- voedingskast
- Snoeren

Uitvoering:

- De spanning op het spanningskastje mag niet hoger zijn dan 5,0 V (onderste display)
- Maak de opstelling van figuur 1. Laat je opstelling controleren.
- Noteer de meting in de tabel.

- Maak de opstelling van figuur 2. Laat je opstelling controleren.
- Noteer de meting in de tabel.

- Maak de opstelling van figuur 3. Laat je opstelling controleren.
- Noteer de meting in de tabel

- Maak de opstelling van figuur 4. Laat je opstelling controleren.
- Noteer de meting in de tabel.

- Maak de opstelling van figuur 5. Laat je opstelling controleren.
- Noteer de meting in de tabel.

- Maak de opstelling van figuur 6. Laat je opstelling controleren.
- Noteer de meting in de tabel.

- Maak de opstelling van figuur 7. Laat je opstelling controleren.
- Noteer de meting in de tabel.

Waarnemingen:

aantal lampen | Totale stroomsterkte (A) | Stroomsterkte (A) door lamp 1 | Stroomsterkte (A) door lamp 2 | Stroomsterkte (A) door lamp 3
--- | --- | --- | --- | ---
Tabel 1
2 |  |  |  | XXXXXXXXXXX
3 |  |  |  |

.