## 5.6 Productie Plastics

Naast de polymeren kunnen plastics ook weekmakers, blaasmiddel en kleurstoffen bevatten. Weekmakers zorgen ervoor dat het plastic soepeler wordt. Hoe soepeler het plastic moet zijn, hoe meer weekmakers er aan toegevoegd worden. Blaasmiddel is een vluchtige stof die tijdens de vorming van het plastic verdampt. Je krijgt een luchtige cellenstructuur. Piepschuim is een voorbeeld van een plastic waaraan een blaasmiddel toegevoegd is.

Thermoplasten en thermoharders hebben verschillende eigenschappen en worden op een verschillende manier gemaakt.

Thermoplasten

Thermoplasten worden op een andere manier gemaakt dan thermoharders. Thermoplasten zijn makkelijk om te smelten, thermoharders niet. Hieronder zie je een aantal productieprocessen waarbij thermoplasten gemaakt worden.

Bekijk het volgende filmpje over de productie van plastic bekers en plastic bestek.

Gebruik bij het filmpje eventueel dit woordenboekje:

cutlery | bestek
molds | mallen
pellets | balletjes, korrels
malleable | vormbaar
trimmer | machine die knipt
conveyor belt | transportband
rim | rand
cavities | holten (ruimte in de mal)
solidifies | wordt hard
die | matrijs, onderdeel van de machine
corrugated section | gegolfd gedeelte

Het filmpje behandelt drie methodes:

1. thermovormen van plastic;

2. spuitgieten van plastic;

3. extruderen van plastic.

Daarnaast kunnen thermoplasten ook ontstaan door blaasvormen. Hierbij wordt een nog weke thermoplast in zijn 'voorvorm' (meestal holle buis) in een mal gehangen. Vervolgens wordt er perslucht in de holle thermoplast gespoten zodat hij de vorm aanneemt van de mal. Dit proces is ook te zien in onderstaand plaatje: