## De Tros.

Trossen zijn er in vele soorten en maten.
Elk met hun eigen voor- en nadelen.
Een tros kan geleverd worden op een rol of op een pallet, dan heet het een "kuil".
Een kuil is 220 meter lang.

We kennen:
Touwtrossen, gemaakt van Sisal of Manilla/Hennep.

Voordeel:

- Natuurprodukt.
- Redelijk soepel
- Stroef, ook als het nat is
- Kan goed tegen UV straling.
- Verbrandt de huid minder bij "slippen".

Nadeel:
- Erg gevoelig voor vocht => rotten.
- Kan zich volzuigen met water => zinken.
- Breeksterkte gering => dikke trossen nodig.

Toepassing:
-Loodsladders.
-Als lopend tuig. (Door blokken etc, vooral op historische schepen.)
-Stoppertouw.
Weinig meer in gebruik als tros.

Trossen gemaakt van kunststoffen:

-Polypropyleen: ("PolyProp")

Voordelen:

-Goedkoop!
-Blijft drijven. (Minder kans om in de schroef te komen.)
-Neemt nauwelijks vocht op.
-Goed bestand tegen chemicaliën.
-Goed bestand tegen zeewater.
-Goede breeksterkte.
-Redelijk goed bestand tegen UV straling.
-Lage soortelijke masse => tros goed te handelen.
-Volledig recyclebaar.

Nadelen:
-Glad. Zeker bij koude weersomstandigheden.
-Verbrandt gauw als hij doorschiet op de verhaalkop of bolder.
-Gaat pluizen bij veroudering.
-Wordt een zweep als hij knapt.
-Knapt vrijwel zonder waarschuwing.
https://www.facebook.com/themaritimepost/videos/253888872382979/

Nylon:

Voordelen:
-Soepel
-Heeft 40% rek en keert terug naar oorspronkelijke vorm. (Schokken opvangen)
-Goedkoop.

Nadelen:
-Zinkt.
-Verliest 5-20% aan kracht als het nat wordt.
-Zwiept tot 1000 x meer dan elastiek als het breekt.
-Erg gevoelig voor UV.

Kevlar: (Dyneema)

Voordelen:
-Zeer sterk; 15 x sterker dan staaldraad van dezelfde dikte.

-Zeer slijtvast.
-Licht.
-Weinig rek (kan ook nadeel zijn)
-Ongevoelig voor chemicaliën, weinig tot geen last van UV straling.
- Brandt (smelt) niet.
-Neemt vocht op => minder glad in de handen.
-Sterkte neemt niet af als het nat is.
Nadelen:
-Prijs.
-Zinkt.
-Last van "Kruip". (Vezels breken onder constante belasting. B.v. staand want.)
-Bij snijden worden de vezels snel een pluimpje.
-Neemt vocht op => stijve trossen bij vorst.
-Kan onzichtbaar beschadigd raken bij schokbelasting. (Buitenmantel nog goed, binnenste vezels gebroken.
-Rekt niet => schokken bij veel golfslag.