## De kluis.

Vanaf de anker- of trossenwinch en/of de bolder wordt de tros door de "kluis" geleid.

De kluis is een stevig stuk staal met afgeronde hoeken.
Hij dient om de tros met zo min mogelijk wrijving buitenboord te geleiden.
Dit om te scherpe hoeken (en dus breken) te voorkomen.
Let op de extra verstevigingen onder en boven de kluis om de krachten over te brengen op de constructie van het schip.

Een speciale kluis is de "Panama kluis".
Deze zit in het midden van de verschansing (Voorschip)
Zo genoemd vanwege de sleeptreintjes in het Panamakanaal, die de sleeptros vanuit het midden van het schip willen hebben. (Schip makkelijker te richten).
Dit werkt niet altijd!

Pananma Canal ship accident 2014. YouTube.