## Staaldraad

Vroeger mocht men zelf een oog in een staaldraad maken door middel van splitsen.
Het was een oersterke verbinding.
Mocht een staaldraad knappen dan was dat voor of achter de splits, maar nooit, of bijna nooit, op de splits.
Maar omdat de sterkte en betrouwbaarheid van een splits sterk afhankelijk is van de gene die hem gelegd heeft kon er dus geen certificaat op afgegeven worden.
Daarom wordt het oog tegenwoordig gelegd met een een zogenaamde
taluritklem.
(Dit is een merknaam dat synoniem staat voor het product.)

Taluridklem aanbrengen op staaldraad. YouTub, Zeevaartschooldocent.
Bij deze wijze van een oog aanbrengen is van tevoren bekend hoe deze precies aangebracht wordt en welke kracht het maximaal kan hebben.
Dit wordt getest.
Breakload test 121 mm steel wire rope. YouTube, Mennens.
De uitkomst geldt voor elke oog dat zo gemaakt wordt.
En daarom kan er een certificaat op uitgebracht worden.
Ook kan er nu een serienummer en een WLL in de taluritklem geslagen worden.
Serienummer ingeslagen op de klem van een (dunne) staaldraadstrop.
Het is dus zaak dat men een afgekeurde of versleten staaldraad niet zomaar in de oudijzerbak gooit.
Noteer het serienummer en verwijder het bijbehorende cerificaat ook uit het certificatenboek!
Doe je dit niet dan wordt de certificat enadminstratie een puinhoop, hetgeen tot flinke problemen bij inspecties kan leiden.