# Verschillende soorten graszoden

Graszoden

Graszoden op een rol worden vaak gebruikt voor tuinen van kleinere afmetingen of op plekken waar grotere machines niet bij kunnen komen. De afmetingen van een rol zijn 250 x 40 cm. Iedere rol is dan precies 1 m2. De dikte van een graszode is 1,5 cm. Dunner zou problemen opleveren zoals uitdrogen en een slechte beworteling. Dikker kan wel maar betekent veel extra gewicht. Dat is Arbo-technisch niet gewenst.

Graszoden zijn er in verschillende typen, bijvoorbeeld speelgazon, sportgazon of siergazon. Kies dus de soort die past bij het gebruik. Houd bij bestellen ook altijd rekening met het snijverlies. Je moet minimaal 5% meer m2 bestellen om goed uit te komen.

Big-Slabs

Big-Slabs zijn 1 meter brede gevouwen graszoden. Deze zijn geschikt voor het snel en professioneel aanleggen van gras in tuinen en parken, sportvelden en golfbanen. Met eenvoudige hulpmiddelen is het mogelijk om in een recordtijd een grote oppervlakte met graszoden te beleggen zonder rugklachten. Er is een speciale machine nodig om ze te leggen en een elektrische- of motorkruiwagen om ze te transporteren. Deze worden meestal bij de bestelling meegeleverd en kunnen daarna teruggebracht worden.

Voor kleinere projecten, of moeilijk bereikbare plekken zijn 50 cm brede Big-Slabs geschikt. Deze zijn tevens ook ideaal voor het leggen van flauwe rondingen en het afwerken van randen na het leggen van 1 meter brede Big-Slabs. Om het mechanisch leggen van gras mogelijk te maken zijn de Big-Slabs voorzien van een biologisch afbreekbaar verstevigingsnet

Er zijn veel voordelen aan de Big-Slabs verbonden:

- Tijdsbesparing door middel van brede werkbreedte
- Minder handelingen per vierkante meter
- Ergonomisch gras leggen, zonder rugklachten
- Uniek legmateriaal met lage bodemdruk
- Minder naden, minder snijwerk, strakker eindresultaat
- Hoge treksterkte, stabiele ligging
- Laag risico op broeivorming, gekoeld geleverd

Stapelzoden

Stapelzoden worden vaak toegepast op plaatsen waar de prestaties en uiterlijke kenmerken van gras niet zo belangrijk zijn. Ze worden vooral gebruikt vanwege hun stevigheid bij het maken van taluds of bunkers op golfbanen, tijdens de aanleg van vijvers in tuinen, bij het maken van duikers, oevers en beschoeiingen in de weg- en waterbouw of in de natuur bij het ontwikkelen van wilddoorgangen. De meest voorkomende afmetingen zijn 100 x 33 en 110 x 25 cm. De dikte van deze zoden is 4,5 cm.

De stapelzoden kunnen dakpansgewijs gestapeld worden, vervolgens groeien de wortels van bovenliggende stapelzoden door onderliggende stapelzoden heen en ontstaat er een sterke structuur welke zand of water in bedwang kan houden. Afhankelijk van de gewenste schuinte heb je minimaal 5 tot 6 m² stapelzoden nodig, om 1 m² talud te maken.

Blokzoden

eze lijken erg veel op stapelzoden. Het zijn extra dikke graszoden met een bezande toplaag. Door hun zware massa liggen ze meteen stabiel, maar door hun geringe afmeting zijn ze nog steeds handelbaar. Bij het formaat 100 x 100 cm is het gebruik van een speciale kruiwagen noodzakelijk, alle kleinere formaten kunnen eenvoudig met de hand gelegd worden. Blokzoden zijn samengesteld uit een mengsel van 45% Engels Raaigras en 55% Veldbeemdgras. Ze worden in hoofdzaak gebruikt om beschadigde sportvelden snel te herstellen. Het herstellen van sportvelden is vaak lastig en inzaaien geeft niet altijd het gewenste resultaat. Er is vaak te weinig tijd om het ingezaaide gras optimaal te laten groeien.

Naast sportvelden worden blokzoden ook vaak gebruikt voor toepassingen waar directe bespeelbaarheid een vereiste is, denk bijvoorbeeld aan speeltuinen of schoolpleinen.