# Benzinebrander

Deze koperen benzinebrander werd gebruikt om te solderen. Solderen is het verbinden van metalen onderdelen met soldeer, meestal een metaallegering met een lager smeltpunt dan de aan elkaar te verbinden delen. Met een vloeibare brandstof kon een temperatuur van boven de 450 °C bereikt worden. Men spreekt dan van hardsolderen of braseren. De keuze voor het te gebruiken soldeer wordt vooral bepaald door de te verbinden materialen. Om koperen delen te verbinden wordt meestal koper gebruikt dat gemengd is met zilver en fosfor. Het verbinden van stalen delen doet men meestal met messing, een legering van koper en zink. Voor 2012 werd nog vaak cadmium gebruikt in de soldeerlegeringen. Dat is tegenwoordig echter verboden vanwege de giftigheid. Toch blijft het nog steeds belangrijk om te zorgen voor een goede afzuiging van de schadelijke dampen die vrijkomen bij het solderen.