## Hoeveel kracht is er nodig om een elastiek uit te rekken?

Nodig: elastiek • krachtmeter 5N • meetlat • tape

Elastiek kun je uitrekken. Daarvoor gebruik je kracht. Elastiek zit in je onderbroek, maar ook in de snelbinders op je fiets.

Afhankelijk van het gebruik moet elastiek gemakkelijk of juist moeilijk uitrekken.

1 Haak een elastiek aan het uiteinde van een liniaal. Zet het elastiek vast met

een stukje tape.

2 Maak het haakje van de krachtmeter vast aan het elastiek.

3 Zonder aan de krachtmeter te trekken is de kracht 0 newton (N).

Het elastiek is dan mm lang.

4 Trek aan de krachtmeter. Het elastiek rekt uit. Vul in de tabel het aantal millimeters in, dat het elastiek uitrekt.

Kracht | 1N | 2N | 4N | 5N
Uitrekking |  |  |  |

5 Vergelijk de uitrekking bij 1 N, 2 N, 4 N en 5 N. Wat valt je op?

Als de kracht __ maal zo groot wordt, rekt het elastiek ___ maal zo ver uit.

Met een krachtmeter meet je ……

De kracht om een elastiek uit te rekken meet je in ………