## Hefbomen

Benodigdheden:

Triplex lat 20 x 620 mm, gewicht van 300gr, krachtmeter 5N, statief met statiefklem

Doel: Je gaat onderzoeken hoe een hefboom werkt en wanneer er evenwicht is.
Benoem de termen draaipunt, inspanning en last.

1. Bouw de opstelling en gebruik het gewicht van 300gr als contragewicht.
2. Controleer het gewicht van het contragewicht.
   De zwaartekracht op het contragewicht is ………… N
   Dus het contragewicht weegt ………….. gram.
3. Hang het contragewicht links van het draaipunt. De kracht op het contragewicht noem je de inspanning.
4. Haak de krachtmeter in het eerste gaatje rechts van het draaipunt.
5. Trek met de krachtmeter de lat (hefboom) naar beneden tot de lat precies horizontaal staat. De krachtmeter geeft de last aan. Lees de kracht af die daarvoor nodig is. Vul de tabel in.
6. Haak de krachtmeter in de andere gaatjes. Vul de tabel in.

Afstand draaipunt | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm
Kracht | N | N | N | N | N

Conclusie:

Je ziet dat de kracht zoveel groter wordt als je het gewicht van het draaipunt af hangt. Het gewicht twee keer zo ver van het draaipunt geeft een twee keer zo grote kracht.

Flinks x llinks = Frechts x lrechts