# Lokatie-aanduiding.

Zeer grote schepen als vliegdekschepen en containerschepen hebben soms een (niet verplichte) cijfer/letter combinatie op diverse plekken op de huid staan.
Hoewel niet verplicht, is hij wel volgens een internationale standaard.
Dat wil zeggen; als hij aangebracht wordt is het als volgt:

Het is een combinatie van CIJFER-CIJFER-CIJFER-LETTER
-De dekken worden geteld vanaf het hoofddek. (Verticaal)
-De spanten ("frame") worden geteld vanaf de roerkoning naar voren. (spant 0)
-De compartimenten worden geteld vanaf de kielbalk (midscheeps). (Horizontaal)
SB daarvan is oneven genummerd een BB even.
Dus het is compartiment 7, maar het is het 3e compartiment vanuit de midscheeps. (1, 3, 5, 7)

-De letter staat voor waar het betreffende compartiment voor gebruikt wordt.

Letter | Betekenis
--- | ---

A | Opslag (Stores / Lading / Ballastwater)

B | Boiler- of ketelruimte

C | Commandoruimte

E | Machinekamer (Engineering)

F | Brandstofopslag (Fuel)

Deze codering is ook erg handig voor reparaties na schade.