## Reactiesnelheden bij Omkeerbare Reacties

Soms kan een reactie dus ook omkeerbaar zijn. Voor zo'n teruggaande reactie geldt dat de snelheid ervan ook afhangt van de 5 factoren die eerder besproken zijn. De factoren die de heengaande en de teruggaande reactie beïnvloeden zijn echter niet allemaal voor beide reacties gelijk en / of hebben niet dezelfde invloed. Om toch iets over de reactiesnelheid te kunnen zeggen kunnen er een paar vereenvoudigingen worden doorgevoerd:

- In dit soort situaties gaan we er in eerste instantie van uit dat de temperatuur tijdens de reacties niet verandert. De invloed van de temperatuur op de reactiesnelheid verandert dus niet tijdens de reacties en blijft dus constant.

- De stofsoorten veranderen ook niet tijdens de reacties en dus blijft ook deze invloed op de reactiesnelheden constant.

- De invloed op de reactiesnelheid door een eventueel aanwezige katalysator verandert niet tijdens de reacties. Het effect op de reactiesnelheden blijft dus constant.

- Hoewel een beetje kort door de bocht kun je er van uit gaan dat de invloed van de verdelingsgraad op de reactiesnelheden in veel gevallen niet verandert en dat je deze invloed dus ook als constant kunt beschouwen.

- De enige factor die invloed heeft op de reactiesnelheid en die significant verandert is / zijn de concentratie(s). Uitgangsstoffen worden omgezet in producten.

De snelheid s van een reactie wordt dus bepaald door de concentratie van de uitgangsstof [uitgangsstof] en een zogenaamde evenredigheisdconstante k die staat voor de invloed van de 4 andere factoren. Omdat die factoren als constant kunnen worden beschouwd kan de invloed als een constante waarde worden gezien. In formule: s = k * [uitgangsstof]