# ‘Groene’ airbag

Een airbag in een auto is een veiligheidsvoorziening die inzittenden bij een botsing moet beschermen.
De airbag wordt dan in zeer korte tijd gevuld met een gas.
In tekstfragment 1 wordt een nieuw ontwerp beschreven dat in vergelijking met de huidige airbags een verbetering betekent op milieugebied.

tekstfragment 1

Argon staat in groep 18 van het periodiek systeem.
Bij de optredende reactie komt warmte vrij.
Samen met het argon dat in de airbag wordt geblazen, zorgt de reactie ervoor dat de airbag bij een botsing tot het gewenste volume wordt opgeblazen.
Uit de warmte die bij de reactie vrijkomt, kan worden berekend hoeveel gram waterdamp wordt gevormd.
De vrijgekomen warmte wordt opgenomen door het airbagkussen dat gemaakt is van de kunststof nylon-6,6 HT.
De aanduiding HT staat voor High Tenacity (= hoge sterkte).
Hieronder is een fragment van de structuurformule van nylon-6,6 weergegeven:

Uit de toevoeging HT bij nylon-6,6 blijkt dat er verschillende kunststoffen op basis van nylon-6,6 bestaan.
De overeenkomst tussen deze kunststoffen is dat ze nylon-6,6 bevatten.