## Magische pennenstandaard

## Inleiding

De tweede opdracht voor dit jaar is het maken van een magische pennenstandaard. Dit is een standaard waarbij een pen (die je van ons krijgt) met een metalen dopje rechtop staat. Dat komt omdat er een balans is tussen de zwaartekracht en de kracht van het magneetje. Is de zwaartekracht groter, dan zou de pen omvallen. Is de kracht van de magneet groter, dan zou de pen aan de magneet komen te hangen. Het opzoeken van deze balans is dus cruciaal voor deze opdracht.

## Eisen

De pennenstandaard moet aan de volgende eisen voldoen:

1) Hij moet werken zoals bedoeld (zie inleiding).
2) Er moeten 2 houtverbindingen in zitten (2x een plankje verbinden met het latje)
3) Hij moet mooi afgewerkt zijn (houtverbindingen sluiten goed aan, mooi geschuurd, etc).
4) Je moet de standaard in een thema maken, waarbij eigenlijk de basiselementen (2 plankjes en het latje) niet meer herkenbaar zijn.

## Stappenplan

Hieronder vind je het stappenplan voor de pennenstandaard. Het maakt niet uit welk thema of ontwerp je gekozen hebt, je moet deze stapjes volgen om tot een geslaagd resultaat te komen!

Stap 1: Teken het latje precies af op het bovenste en onderste plankje. Zaag de openingen uit aan de binnenkant van de lijntjes (het gat wordt dus iets te klein) en vijl de rest eraf. Zo kun je ervoor zorgen dat het latje precies past en dat er dus geen kieren ontstaan.

Stap 2: Ga dan alle losse onderdelen de juiste vorm geven en afwerken (zagen, vijlen, schuren, etc).

Stap 3: Lijm het onderste plankje en het paaltje in elkaar. Dus NIET het bovenste plankje.

Stap 4: Teken op het bovenste plankje af waar je wilt dat de magneet komt. Dit moet minimaal 2-3cm vanaf het paaltje zijn.

Stap 5: De docent boort het gat voor het magneetje en jij lijmt het magneetje erin.

Stap 6: Teken de juiste hoogte van het bovenste plankje af op het paaltje. Je moet dit meten met behulp van de pen, die je van de docent krijgt. Lijm daarna het bovenste plankje vast op het paaltje op de juiste hoogte (juiste kant van het lijntje). Controleer of de pen nog steeds op de juiste manier rechtop blijft staan.

Stap 7: Wanneer de lijm gedroogd is (24u), zaag je het uitstekende stuk van het paaltje af.

Instructiefilmpje frontaal schuurmachine https://www.youtube.com/watch?v=WR4QTFqPuCY

Instructiefilmpje kolom boormachine https://www.youtube.com/watch?v=V-cnwuxxTe8