## 5.14 Overige transportmiddelen

Overige mechanische transportmiddelen in de levensmiddelenindustrie zijn bijvoorbeeld de glijgoot, triltransporteur, transportband en de rollenbaan.

Glijgoot

Dit zeer eenvoudige transportmiddel wordt nog steeds gebruikt. Glijgoten zijn hellend opgesteld en zijn gemaakt van RVS, kunststof of staal. Ze worden gebruikt bij transport van zakken, blikjes, potten en andere stukgoederen.Een speciale glijgoot is de wentelgoot. Dit is een spiraalvormige glijgoot die gebruikt wordt om zowel verpakte als onverpakte producten verticaal te kunnen transporteren.

Er zijn glijgoten die door een bepaalde trilling korrelvormige producten naar boven kunnen transporteren.

Glijgoot

Triltransporteur

De triltransporteur kan gebruikt worden wanneer het transport horizontaal of licht hellend moet gebeuren. De producten moeten droog zijn en mogen niet kleven. De trilling wordt veroorzaakt door een trilmotor (een motor met een excentriek) of een fibrator. Bij een trilling onderscheiden we de frequentie en de amplitude. De frequentie wil zeggen het aantal trillingen per seconde. De amplitude is de uitwijking van de trilling, bijvoorbeeld 2 cm.

Triltransporteur

Transportband

Een transportband wordt bij vrijwel elk bedrijf aangetroffen. Voordelen zijn:

• grote capaciteit
• transporteren continu of discontinu
• laag energieverbruik
• transport over grote afstanden mogelijk

Nadelen zijn:

• beperktheid van de helling
• veel draaiende onderdelen, dus veel onderhoud

De transportband is gemaakt van kunststof, rubber of metaal. Het bandoppervlak is vaak voorzien van profielen om de hellingshoek te kunnen vergroten. De band wordt ondersteund door rollen. Het dragende deel kan dan trogvormig zijn. Evenals bij de kettingtransporteur heeft de bandtransporteur een aandrijfrol en een retourrol of spanrol.

Transportband

Detail ondersteuning van de transportband

Rollenbaan

Rollenbanen zijn vaak aanwezig op de verpakkingsafdeling. Stukgoederen worden over draaiende rollers horizontaal naar een andere plek vervoerd. Bij horizontaal transport worden de rollen met een snaar aangedreven. Bij lichthellend transport is dat niet nodig.

Rollenbaan