## 6.3 Soorten afsluiters

Membraanafsluiters

Een membraan wordt door een tandwiel, elektromotor of pneumatisch op en neer bewogen. Het afsluiten van de vloeistofstroom vindt plaats doordat het flexibele membraan op de zitting van het klephuis wordt gedrukt. Het voordeel van deze klep is dat deze aseptisch kan worden gebruikt.

Klepafsluiters

Een vlakke klep wordt door een tandwiel, elektromotor of pneumatisch op en neer bewogen in het klephuis, waardoor de klep van de vloeistofstroom veel of weinig kan doorlaten. De klep kan ook onder een hoek van 45° staan. Deze schuine uitvoering geeft minder weerstand.

Schuifafsluiters

Een schuif wordt door een tandwiel, elektromotor of pneumatisch in het klephuis op of neer bewogen en sluit of opent zo de vloeistofstroom. Deze afsluiter geeft weinig weerstand, maar is slecht regelbaar en kan snel lekkage geven.

Vlinderkleppen

Een in een huis gemonteerde ronde schijf, vlinder genoemd, kan door middel van een klepstang om zijn as worden bewogen. Door de klepstang een kwartslag te draaien, wordt de vloeistofstroom gestopt. Deze afsluiter is geschikt voor grote diameters en kan aseptisch gebruikt worden. Je kunt er niet mee regelen.