## 5.6 Cycloon

Om het graan van de lucht te scheiden, is een cycloon nodig. Een cycloon scheidt op basis van dichtheid. Eigenlijk is het een versneld bezinkproces.

Bekijk deze video om een eerste indruk te krijgen van de werking van een cycloon:

Cycloon

Zo gebeurt het ook met de graankorrels als ze in de cycloon terecht komen. Een luchtstroom slingert de graankorrels langs de wand van de cycloon. De lichte luchtdeeltjes worden aan de bovenzijde afgevoerd. De logge trage tarwekorrels behouden hun draaiende beweging en komen met een neerwaartse spiraal onderin de cycloon terecht. De tarwe wordt onderin de cycloon via een doorvalsluis afgevoerd. Een doorvalsluis kun je vergelijken met een draaideur in een winkel.

De lucht die uit de cycloon gezogen wordt, moet gefilterd. In de figuur zie waar het stoffilter geplaatst is. Als stoffilter dient een zakkenfilter. Om een metalen steunkorf is een zak getrokken. De steunkorf zorgt ervoor dat de zak zijn vorm behoudt. De lucht wordt uit de korf gezogen, zodat het stof zich ophoopt aan de buitenzijde van de zak.