## 5.10 Sleepketting en schraapketting

De sleepketting en de schraapketting hebben veel overeenkomsten. Vaak worden beide als een redler aangeduid.

Beeld van een redler. Een redler kan het graan over een lange weg verplaatsen.
Het graan wordt naar het kettingwiel met aandrijving geleid. Daar valt het in de afvoerleiding.

De redler of kettingtransporteur is opgebouwd uit vijf onderdelen

- Aandrijving
- Retourkettingwiel
- Toevoer van stortgoed
- Transportketting
- Afvoer van het stortgoed

Horizontale en verticale verplaatsing van het graan met een redler.

Werking sleepketting

Op de ketting zitten meenemers die het product transporteren. De transporteur is volledig door een rechthoekige kast afgeschermd. Het transport vindt dus stofvrij plaats. De meenemers slepen het product als één pakket voort. De productstroom is continu. De schraapketting bevindt zich boven het product. De schrapers aan de ketting verplaatsen het product voor zich uit door een goed sluitende kast. Dit gaat portiegewijs, Het is duidelijk dat bij deze vormen van transport de stortgoederen gemakkelijk beschadigd kunnen worden. Bij tarwe is dat geen probleem omdat de tarwe toch wordt vermalen. Bij andere producten, zoals gerst in een mouterij, mag dit niet gebeuren. De moutkorrels moeten heel blijven, omdat ze moeten ontkiemen.

Sleepketting