## 5.12 Schroeftransport

Een ronddraaiende schroef kan losgestort materiaal, variërend van meel tot aardappelen, transporteren. Zowel horizontaal als verticaal zijn de producten te verplaatsen. Bij verticaal transport is een omwanding noodzakelijk. Als de schroef zich in een trog bevindt, kan de hellingshoek niet groter zijn dan 20°.

Bekijk deze video om een beeld te krijgen van schroeftransport:

Voordelen en nadelen van schroeftransport

Voordelen

- Veel eenheidsbewerking met schroeftransporteur mogelijk zoals; doseren, mengen, stof verkleinen, zeven, koelen en verwarmen.Bij de meelproductie dient de transportschroef om meel te verplaatsen, maar is ook bruikbaar om verschillende soorten meel te mengen.
- Omkering van transportrichting door verandering van omwentelingsrichting

Nadelen

- Hoog energieverbruik door de grote weerstand die bij transport ontstaat.
- Ophoping van restproduct, bijvoorbeeld kan de wand van de trog en de schroef na het leegdraaien nog aangekoekt meel bevatten

Werking transportschroef

Een transportschroef bestaat uit een holle buis waaromheen een winding is gelast. De afstand tussen twee opeenvolgende windingen heet spoed. De spoed is de afstand die het product aflegt als de schroef één omwenteling maakt. Er zijn schroeftransporteurs die uit twee schroeven bestaan. Deze moeten dan tegengesteld draaien.

Schroeftransporteur met 2 schroeven

Elk apparaat dat in beweging wordt gezet moet een grotere wrijvingskracht overwinnen dan wanneer het eenmaal draait. Dit noemen we piekbelasting. Deze piekbelasting is te minimaliseren bij opstarten terwijl er geen product meer in de schroef aanwezig is.Voor productspecifieke toepassingen is het mogelijk de vorm van het schroefblad te veranderen. Voor het transporteren van graan en meel worden gewone schroefbladen gebruikt. Schroeftransporteurs worden ook bij het mengen van stoffen toegepast. Mêleren is het mengen van verschillende graansoorten. De schroef heeft dan een andere vorm, bijvoorbeeld een lintschroef met tegenspoed.

Bekijk deze video om de lintmenger in werking te zien: