## Materiaal/ Techniek

Papierformaten.

### Papierformaten:

Je gaat werken met verschillende papier formaten: A4, A3 en A2. Hiernaast zie je een overzicht van de formaten. A4 papier kennen we allemaal. Dit is een standaard papierformaat dat veel wordt gebruikt.

Als je twee A4 papieren naast elkaar legt heb je een A3 formaat papier. En als je twee A3 papieren naast elkaar legt heb je het papierformaat: A2. En zo kan je verder gaan tot A0 papierformaat.

### Verschillende hardheden grijs potlood:

Potloden bestaan uit een tekenstift van klei en grafiet in een houten omhulsel. Er zit dus geen lood in. De naam potlood verwijst nog naar de voorloper van het huidige potlood waarin wel een loodstift zat. Dat was goedkoper dan de zilverstift waar toen mee getekend of geschreven werd. Het mengsel voor de potloodstift van klei en grafiet wordt in een oven gebakken. De verhouding tussen klei en grafiet bepaalt de hardheid: hoe meer klei, hoe harder het potlood.

Potloden kun je voor allerlei tekeningen gebruiken, in alle standen en op vele ondergronden. Ze zijn goedkoop, uitgumbaar, in diverse kleuren verkrijgbaar, makkelijk te scherpen met puntenslijper of mes en bovendien kindvriendelijk.

Harde potloden H:

Harde potloden hebben de letter H en afhankelijk van de hardheid staat er een nummer bij, lopend van H (of 1H), 2H, 3H tot en met 9H, het hardste potlood.
Voor ontwerpers, architecten en technisch tekenaars zijn deze potloden heel geschikt, bijvoorbeeld om perspectieflijnen te tekenen of precieze constructietekeningen te maken. Toch kun je ook met harde potloden expressief tekenen. Dat doe je door kruislings te arceren, waarmee donkere en lichtere vlakken ontstaan.

Zachte potloden B:

Zachte potloden hebben de letter B en zijn veelzijdiger in het aanbrengen van textuur en toon dan harde potloden, lopend van B (of 1B), 2B, 3B tot en met 9B, het zachtste potlood. HB is een mengeling van hard en zacht en wordt vaak gebruikt op scholen.
Voor kunstenaars zijn de zachte potloden uitstekend geschikt om met textuur, toon, arcering of gewoon een simpele lijn diepte aan te brengen. De hele zachte potloden kun je voor grotere vlakken gebruiken.