## Koelmiddel

havo examen scheikunde 2002 1e tijdvak aangepast.

Tegenwoordig wordt in koelinstallaties vaak gebruik gemaakt van HFK's.

Dit zijn verbindingen van waterstof, fluor en koolstof.

Een veel gebruikt koelmiddel is HFK-134a.

HFK-134a (CH2F-CF3) is een verbinding met de volgende structuurformule:

Bij de productie van HFK-134a is etheen een beginstof.
De productie gebeurt in drie stappen die hieronder in een blokschema zijn weergegeven.
Er is en methode ontwikkeld voor de recycling van de grote hoeveelhrid HCl die bij de productie van HFK-134a ontstaat.
Bij deze methode wordt door middel van elektrolyse het gas HCL omgezet in H2 en Cl2.
Al het chloorgas en een deel van het waterstofgas wordt opnieuw gebruikt voor de productie van HFK-134a, de rest van het waterstofgas wordt afgevoerd.
Het blokschema van de productie van HFK-134a kan worden uitgebreid met de stofstromen die ontstaan doordat het proces wordt uigebreid met de elektrolyse van het geproduceerde HCl gas.
Hieronder is het het uitgebeide blokchema getekend.