## Module 1 theorie opdracht

Module 1

Gereedschap

Inhoud:

Dit is een theorie opdracht.

Aan de opdracht kunnen praktische handelingen gekoppeld worden door de gereedschappen uit te proberen.

1. Verschillende type gereedschappen voor die veel bij elektriciteit gebruikt worden.

2. Werking gereedschap * rolmaat

* rondbektang

3. Werking gereedschap * kruiskop schroevendraaier

4. Werking gereedschap * platkop schroevendraaier

* zij knip tang

5. Werking gereedschap * kabelschoentang.

6. Werking gereedschap * striptang.

Benodigde gereedschappen.

* 1 rolmaat

* 2 rond bektang

* 3 kabelschoentang

* 4 kruiskop schroevendraaier

* 5 platbek schroevendraaier

middenmaat

* 6 platbek schroevendraaier

klein

* 7 striptang

* 8 zijkniptang

Deze gereedschappen zul je constant nodig hebben.

Wij gaan nu hun functie of gebruik bekijken.

Rolmaat

Toepassing en gebruik.

De rolmaat is de moderne opvolger van de duimstok.

Het is een zeer dunne , meestal stalen band die opgerold is in een huis van metaal of kunststof

Inwendig is de band voorzien van een oprolmechanisme, dat de band automatisch laat terugkeren in het huis.

Aan het nuleinde van de band is een hoek- vormig lipje aangebracht, waarmee de band aan het te meten object kan worden gehaakt.

Rolmaten hebben gewoonlijk een bandlengte tussen de 2 en 10 meter.

Rondbek tang.

Toepassing en gebruik.

De rondbek tang wordt gebruikt om metaaldraad in de juiste vorm te buigen ( kleinere rondjes)

De bekken van de rondbek tang zijn conisch.

Hierdoor kunnen verschillende diametertjes gebogen worden.

Kruiskop schroevendraaier

Toepassing en gebruik.

Schroevendraaier voor het in- en uitdraaien van kruiskopschroeven.

Je hebt ze in allerlei vormen en maten.

Er zijn 2 soorten kruiskop schroevendraaiers:

de pozidrive ( PZ) - en de philliskruiskop (PH)

Gebruik het juiste type schroevendraaier of schroefbit bij het juiste schroeftype.

Met de kruiskop kan meer kracht uitgeoefend worden dan met een platkop schroevendraaier.

Zorg dat de schroevendraaier bij het schroeven loodrecht op de schroef staat.

Platkop schroevendraaier.

Toepassing en gebruik.

Schroevendraaier voor het in- en uitdraaien van schroeven met een enkele sleufkop.

Zorg dat de schroevendraaier bij het schroeven loodrecht op het schroefvlak staat en dat de breedte van de platte kop exact past in de gleuf van de schroef.

Zijknip tang

Deze tang wordt gebruikt om elektriciteitskabels door te knippen.

Kabelschoentang

Toepassing en gebruik.

Deze tang stript en knipt. Geschikt voor niet geïsoleerde verbinders van 1,5 - 6mm. Kippen van materiaal tot een dikte van 3 mm. Strippen van draad van 0.75 - 6 mm.

Met deze tang worden de kabelschoentjes aan de elektriciteit snoer of draad vastgezet.

Striptang.

Toepassing en gebruik.

De tang wordt gebruikt voor het afstrippen van elektriciteitssnoeren en - draad.

Deze tang heeft een bek die het mogelijk maakt de isolatie van een draad of snoer af te knippen, zonder de koperen kern te beschadigen.

De doorlaatopening van de bek kan veelal met een stelschroef op de dikte van de koperen kern worden ingesteld.

Veiligheid

Bij gebruik van dit gereedschap mag er geen spanning op de draad staan.

Pas ook op dat je de (koperen) kern niet beschadigt.

Bij het bewegen van de draad kan hierdoor snel een kabelbreuk ontstaan.