# Lasrupsen leggen

Doel

Na deze opdracht kun je:

- een rechte lasrups leggen met de juiste voortloopsnelheid.

- de lasstroom instellen.

Benodigdheden

Bij deze opdracht heb je nodig:

– een lasapparaat;

– een laskap;

– een leren schort;

- een paar lashandschoenen;

– een veiligheidsbril;

– een lastang;

– een bankschroef;

– een bikhamer;

– een koudbeitel;

– een hamer;

– een staalborstel;

– een 3,2 mm elektrode (zie afbeeldingen)

– een stalen plaatje van 100 x 130 x 10;

- een krijtje;

– slagletters;

– een veger;

– stoffer en blik.

Uitvoering

Je gaat 5 lasrupsen leggen aan beide kanten van je werkstuk.

1. Teken je werkstuk af met een krijtje zodat je 5 evenwijdige lijnen krijgt zoals in figuur Ate01d. Let op dat de lijnen in de lengterichting van het werkstuk lopen.
2. Haal een veiligheidsbril en ga naar je werkplek.
3. Leg alle benodigde materialen klaar.
4. Controleer of je de juiste elektrodesoort hebt
   (OK 43.32, zie figuur Ate01c)
5. Neem alle maatregelen voor je persoonlijke veiligheid.
6. Stel het lasapparaat in op 125 ampère zoals de docent het voorgedaan heeft.
7. Leg het werkstuk op het stalen gedeelte van de lastafel.
8. Zet de elektrode in de lastang en schakel het lasapparaat in door de linkse knop op het lastoestel op 400 Volt te zetten (zie figuur Ate01e).
9. Las eerst twee lijnen zoals voorgedaan.
10. Pak het werkstuk met de smeedtang en koel het af in de waterbak.
11. Zet het werkstuk met de smeedtang in de bankschroef.
12. Verwijder de slak met de hamer en beitel.
13. Maak het werkstuk verder schoon met de staalborstel.
14. Laat je werkstuk door de docent controleren.
15. Teken je werkstuk opnieuw af want de lijnen zullen verdwenen zijn.
16. Las de andere twee lasrupsen naast de vorige.
17. Pak het werkstuk weer met de smeedtang en koel het af in de waterbak.
18. Zet het werkstuk met de smeedtang in de bankschroef.
19. Verwijder de slak met de hamer en beitel.
20. Maak het werkstuk verder schoon met de staalborstel.
21. Laat het werkstuk voor de zekerheid nog een keer door je docent controleren.
22. Teken nu aan de achterkant 5 lijnen af en doe hetzelfde als aan de voorkant.
23. Nadat je weer 5 lasrupsen hebt gelegd, werk je het werkstuk verder af.
    Verwijder eventuele lasspetters en vijl de scherpe randjes af.
24. Sla met slagletters en een hamer je naam en je klas in het werkstuk.
25. Als je klaar bent, ruim je alles netjes op en veeg je de lascabine en de vloer netjes aan.