# EHBO - Wonddrukverband aanleggen

Wonddrukverband aanleggen

bij een ernstige bloedding om de bloedding te stoppen

1. Laat het slachtoffer bij voorkeur zitten met de elleboog ondersteund op tafel
2. Beoordeel de grootte van de wond en pak de benodigdheden, wondgaas, synthetische watten, wonddrukverband, kleefpleister, mitella en veiligheidsspeld
3. Verwijder de verpakking van het wondgaas en zorg dat de verpakking uitgevouwen blijft
4. Pak het gaas tussen duim en wijsvinger
5. Leg het gaas direct op de goede plaats op de wond, niet verschuiven
6. Vraag aan het slachtoffer het gaas gedurende tien minuten stevig tegen de wond te drukken
7. Vraag hoe het slachtoffer zich voelt
8. Na tien minuten
9. Leg circulair een laag synthetische watten aan. Deze is gelijkmatig verdeeld en overlappend over het wondgaas zwachtel richting de romp.
10. Zorg ervoor dat de watten ruim over de rand van het wondgaas uitsteken
11. Neem een rol wonddrukverband, kijk in de rol
12. Zwachtel richting de romp, elke voorgaande slag wordt door de volgende overlapt waarbij bij elke slag de zwachtel licht wordt aangetrokken zonder af te knellen
13. De synthetische watten steken aan beide zijden uit
14. Zet het wonddrukverband vast met kleefpleister
15. Vraag hoe het slachtoffer zich voelt