# Koeling

Natuurlijk kan een kas koeler worden door de ramen te openen, maar in sommige gevallen is het de moeite waard om te investeren in aanvullende vormen van koeling. Er zijn hiervoor verschillende opties:

- Mechanische koeling. Een koelinstallatie produceert koud water. In de kas wordt de lucht gekoeld mbv convectoren/warmtewisselaars.
- Koeling met water uit de WKO (warmte-koude-opslag). In de kas weer convectortjes/warmtewisselaars.
- Dakberegening. Water op het dak zorgt voor een koeler klimaat binnen.
- Hogedruk-verneveling. Verdamping van de nevel zorgt voor koeling.
- Pad & fan. Ook hier zorgt verdamping voor de koeling. Dit systeem werkt echter met aan de ene kant van de kas een soort "waterval". Hier wordt lucht doorheen naar binnen gezogen door aan de andere kant van de kas lucht naar buiten te blazen.

Pad en fan. Over het bruine materiaal kan water worden gepompt. Door de gaten kan lucht de kas in worden gezogen. De lucht komt naar binnen doordat aan de andere kant van de kas lucht naar buiten wordt geblazen. Doordat het water verdampt, wordt de lucht koeler. Een nadeeltje van dit systeem is dat het vlakbij de "waterval" koeler is dan aan de andere kant van de kas. Er treden dus horizontale temperatuurverschillen op.

http://digimagazine.onderglas.nl/2016/4/magazine.php?spread=54 Deze Phalaenopsisteler houdt zijn kas koel met een buitenscherm en een mechinische koeling met een capaciteit van 85W/m2. De mechanische koeling produceert (buiten de kas) water met een temperatuur van 5ºC. Deze wordt in de kas gebruikt om de lucht te koelen. De koele lucht wordt verspreid dmv slurven boven het gewas. De koele lucht daalt en komt op die manier bij de planten.