## Watergift

1 De planten voorzien van water

Een plant kan op veel verschillende manieren water krijgen. Hiervoor zijn voorzieningen aanwezig in de kas. Enkele mogelijkheden:

Beregening van boven dmv een regenleiding met sproeiers

http://www.brinkman.nl/cataloguss/regen

Op deze site zie je allerlei onderdelen die gebruikt worden om een dergelijke installatie aan te leggen. Kenmerken van de installatie zijn onder andere het aantal liter/m2/uur, de druppelgrootte en hoe gelijkmatig het water verdeeld wordt over de planten.

Bij de sproeier is het interessant om te kijken naar het type dat gebruikt is. Je kunt dan onder andere het aantal liter/uur opzoeken en hiermee het aantal liter/m2/uur berekenen.

Beregening van boven dmv een gietwagen

Een gietwagen kan zorgen voor een zeer gelijkmatige verdeling van het water. De installatie kan in hoge mate geautomatiseerd worden.

Druppelaars bij de plant

Bij het watergeven met druppelaars

Afgifte in liter/uur. Bv 2 liter/uur.

De ideale druppelaar geeft altijd evenveel water, ook als de waterdruk ietsje hoger of lager is. Lees hier meer over het regelen van de afgifte:

http://www.revaho.nl/technische-documentatie-hoofdstuk-5/

Zorg dat je in elk geval het verschil tussen een capilair en een deftiger systeem kent bij een varierende waterdruk, Zorg ook dat je weet wat een drukcompenserende druppelaar is en wat een afsluitende druppelaar is.

Eb en vloed

Vloer of tafels

Planten kunnen niet alleen water krijgen dmv eb en vloed als ze op tafels staan, maar ook als ze op een (waterdichte) vloer staan. Dit systeem komt veel voor bij de productie van allerlei potplanten.

2 De drain opvangen en hergebruiken

Meestal krijgen planten iets meer water dan ze opdrinken. Het overtollige water dat uit de pot/mat enz lekt, noemen we de drain. Deze wordt normaal gesproken opgevangen, om verschillende redenen.

- Het zomaar weg laten lopen van de drain is slecht voor het milieu. Het is dan ook in principe verboden.
- Het is zonde van het water met (dure) meststoffen om deze zomaar weg te laten lopen.

Als je het systeem van watergift bekijkt, zoek dan ook uit op welke wijze de drain wordt opgevangen.

Vragen watergift

1. Een teler kan kiezen tussen verschillende soorten druppelaars. De cappilairs zijn goedkoper dan de drukcompenserende druppelaars. Teken van beide types druppelaar wat er gebeurt met de waterafgifte/uur bij een oplopende druk.
2. Noem twee voordelen aan het gebruik van een gietwagen.
3. Noem twee redenen waarom telers hun drainwater normaal gesproken opvangen en hergebruiken.
4. Je wilt weten of druppelaars overal in de kas evenveel water afgeven. Omschrijf hoe je test of dit het geval is.