## Kleppen en longen

Een klein beetje overdruk of onderdruk is al schadelijk voor een cel. Daarom is de installatie beveiligd met over- en onderdruk-kleppen. Een onderdruk-klep die open gaat, zorgt er echter voor dat de buitenlucht, met 20% zuurstof, de cel in gaat. Daarom probeert men dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een slimme truc hiervoor is de "long": een grote platic zak die boven de cel hangt en verbonden is met de cel. Voordat er onderdruk ontstaat, kan eerst deze long "leeglopen".