## Bronnen

machinaal vervaardigen https://www.youtube.com/watch?v=c4QQMYd3rbk

Handmatig vervaardigen https://www.youtube.com/watch?v=3jY2Pt82PEs

Roodstenen aardwerk

Het bekendste roodstenen aardewerk is de roodstenen bloempot.

Je hebt ze voor binnen en voor buiten. De roodstenen potten voor binnen zijn poreus (waterdoorlatend) en ze zijn gebakken op 1000 graden.

Roodstenen potten voor buiten zijn vaak verschillende van vorm en kleur. Ook de eigenschappen van deze potten verschillen sterk. De meeste kun je in de winter niet buiten laten staan omdat ze dan kapot vriezen. Potten die niet vorstbestendig zijn zijn gebakken op 1000 graden en zijn poreus.

Soms worden deze potten in een siliconenbad behandeld om alsnog vorstbestendig te worden. Vorstbestendige potten worden gebakken op 1200 graden.

Aardewerk

Veel van de vazen en potten die wij in de winkel gebruiken vallen onder de verzamelnaam aardwerk. De meeste vazen en potten zijn voorzien van een glazuurlaag. Door de glazuurlaag zijn ze waterdicht en minder kwetsbaar. Er zijn twee methoden om glazuur aan te brengen.

1. Je laat de gevormde klei drogen (leerhard). Als de klei helemaal droog is kun je het glazuur erop aanbrengen. Vervolgens bak je de pot op 1150 graden.

2.na het vormen en drogen bak je de pot op 1000 graden. De pot is daarna nog poreus (waterdoorlatend) dit noem je biscuit. Op deze gebakken pot breng je de glazuurlaag aan. Daarna bak je de pot opnieuw, maar dan op 1150 graden.

Aardewerk heeft al nadeel dat er kleine scheurtjes kunnen ontstaan in het glazuur als je het een aantal keren gebruikt. Bovendien springen er snel stukjes af bij ruwe behandeling.

Porselein:

Porselien is een hard, doorschijnend keramisch product dat niet poreus is. Het is doorgaan wit van kleur. De grondstoffen zijn porseleinaarde, veldspaat en kwarts. Veel porseleinaarde zorgt voor verminderende doorschijnbaarheid maar maakt dat het product goed bestand is tegen temperatuursverschillen. Door veel veldspaat toe te voegen wordt het product meer doorschijnend maar ook breekbaarder (brosser).

Steengoed

Steengoed noem je ook wel gres of stoneware. Het zijn producten van klei die op temperaturen tussen 1250 en 1350 graden worden gebakken. Deze artikelen zijn harder en goed waterdicht. Door de hoge baktemperatuur smelt een klein gedeelte van de grondstof, waardoor een glazig uiterlijk ontstaat. Dat heet sintering. Onder steengoed vallen de producten die veel pottenbakkers leveren aan de detailhandel, denk aan de Keulse potten Ze zijn er in bruin en grijs met donkerblauwe decoratie.