## Activiteit 4 - Proef 5

Proef 5: Maak je eigen zonnecel
Benodigdheden

- Glaselektrodes (een glasplaatje met een geleidende coating van witte titaan(IV)oxide) - Kleurstof - Demiwater - Tang | - Multimeter met meetkabels - Potlood - Paperclip - Elektrolytoplossing (jood opgelost in een kaliumjodide-oplossing)

Werkwijze
Stap 1 - De min-elektrode

Leg de glaselektrodes (een glasplaatje met een geleidende coating) met de witte titaan(IV)oxide laag in de gekozen kleurstofoplossing. Het titaan(IV)oxide moet naar boven wijzen en helemaal onder de vloeistof komen te liggen.

Na 5 – 10 minuten is de kleurstof volledig in de laag getrokken.
Spoel de elektrodes af met water, waarbij eventuele kleurstofresten moeten verdwijnen. Voorzichtig drogen of droog föhnen. Droge elektroden zijn lichter van kleur. Aan de kleur kun je zien of de elektroden droog zijn.

Stap 2 - De plus-elektrode

Bepaal eerst met een multimeter wat de geleidende kant is van de elektrode. Zet de multimeter op 200 Ω en houd de punten van de meetkabels op het glas. Als je de goede kant van het glas hebt meet je een waarde, anders komt er een ‘1’ of ‘OL’
PS: de hele proef mislukt als de verkeerde kant van het glas wordt gebruikt!
Leg een glasplaatje neer met de geleidende kant naar boven. Kleur het plaatje aan de geleidende kant zoveel mogelijk met een potlood. Blaas of tik achtergebleven poeder er af.

Stap 3 - De zonnecel bouwen

Buig een paperclip om tot een klemmetje. Dat gaat als volgt:

- Leg de paperclip plat op tafel en vouw hem open door het langste stuk omhoog te buigen.
- Klem beide pootjes van het langste stuk net boven het buigpunt in een tang.
- Buig vervolgens het uitstekende deel van het lange stuk terug.

Stap 4 - De glasplaatjes vastklemmen

Leg het glasplaatje neer met de potloodkant omhoog. Leg hier voorzichtig de min-elektrode (het gekleurde titaan(IV)oxide plaatje) bovenop. De gekleurde kant moet naar beneden, zodat beide gekleurde lagen binnenin zitten. Leg beide plaatjes niet precies op elkaar, zodat aan beide zijden een stukje glas uitsteekt met de geleidende coating, zoals in de figuur. Maak tenslotte de glasplaatjes aan elkaar vast met het zelf gemaakte klemmetje.

Stap 5 - Vullen met elektrolyt

Vul de zonnecel met elektrolytoplossing: jood opgelost in een kaliumjodide-oplossing: . Breng een paar druppels elektrolyt aan op het vlak tussen de plaatjes, zie de figuur. De druppels worden vanzelf tussen de plaatjes ingezogen. Voeg eventueel druppels toe totdat het hele oppervlak tussen de plaatjes is volgezogen.