Bloemisten mes

wetsteen

combinatietang

draadschaar

snoeischaar






Schaar

Bij een schaar schuivende bekken over elkaar. Als de bekken van een schaar beschadigen knipt de schaar niet goed meer. Knip dus met een snoeischaar nooit (ijzer)draad. De draadschaar is gemaakt voor het knippen van bloemendraad. Ook hier is het belangrijk dat de bekken van de schaar niet beschadigen door bv. te dikke draden te knippen. De schaar onderhouden door af en toe dun in te smeren met vet, zuurvrije vaseline is het beste hiervoor.

Tang

Bij een tang sluiten de bekken op elkaar. De naam combinatietang komt van de drie mogelijkheden die in deze tang gecombineerd zijn. Voorste deel is een platbektang om iets stevig mee vast te houden. Bv. Als je korte stukjes van een pook wilt buigen lukt dit niet met de hand. Het midden deel om een dikkere staaf mee vast te houden. Het achterste deel is om (ijzer)draad te knippen. De tang onderhouden door af en toe dun in te smeren met vet, zuurvrije vaseline is het beste hiervoor. Bij roestvrij staal is dit niet nodig.







Gereedschap

Het eerste en belangrijkste gereedschap van een bloemmist is een mes. Zonder mes kun je niet werken.

De meeste bloemisten hebben een eigen goed mes. Dit mes wordt op den duur heel eigen, een soort verlengstuk van jezelf.

Je mes moet altijd zeer scherp te zijn. Je moet het daarom regelmatig wetten.

Een aardappelschil mesje is een redelijk alternatief, maar het wordt vrij snel bot, je moet dus heel vaak een nieuwe kopen.

Mes wetten

Op de foto hiernaast zie je een wetsteen.

Je ziet twee grofheden, bovenkant; onderkant.

Je begint meestal met de grove kant.

Houd de wetsteen voortdurend nat met water.

Schuif het mes in een schuine stand van de vouw steeds vlak over de wetsteen heen en weer. Hierna de andere kant. Als je geen oneffenheden meer ziet doe je dit nogmaals met de fijne kant van de wetsteen.