## Vissing stukken

Vissingstukken, zijn de brede planken, precies in het midden van het dek. Op de hartlijn, deze loopt van kiel naar steven. Het vissingstuk voorkomt dat de kopse kan van de dek delen bij de hartlijn van het schip tegen elkaar aan komen. Wat niet fraai staat en zeker geen goede verbinding op zal leveren. Omdat aan beide kanten de dek delen met tanden in het vissingstuk vallen, word dit flink breed gemaakt. Ook wordt dit naar achteren toe steeds breder. (Net als het schip.) De breedte van het vissingsstuk is minimaal drie keer de breedte van de dek delen. De genoemde tanden kunnen een verschillende vorm hebben. Ze horen een mooie ronde hoek te hebben. (Bijv. r=25 mm.) Die is minder kwetsbaar. Soms worden scherpe hoeken toegepast. (Tijdsbesparing/bezuiniging.)